[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.43
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=TRYDAN Kornel Borowski
afn=ul. Skłodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gdański
nb=Budowa sieci oświetlenia ulicznego
ab=dz. nr 26, obręb 0008, Strych, gm. Kaliska
ni=Gmina Kaliska
ai=ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
br=elektryczna
dt=14.12.2016
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
pcn=IV kw. 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Budowa sieci oświetlenia ulicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0411-06	5	0411-06		1
mpn=1211
na=Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod szafę oświetleniową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3
pd=ELBUD 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0307-01	5-12	0307-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie fundamentów słupów i szafy abizolem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.15, 3.16

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szafy oświetleniowej, 3-fazowej, 3-torowej na fundamencie prefabrykowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=433
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=6.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=433	1	433					

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=433
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.7

[PRZEDMIAR]
wo=433	1	433					

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych HDPE 110 dzielonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.22

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rur osłonowych HDPE 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.21

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73					

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel YAKXS 4x35mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.8,3.14, 3.17, 3.19

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.8, 3.14, 3.17, 3.19

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360					

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, kabel YAKXS 4x25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.14, 3.17, 3.19

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73					

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w słupach oświetleniowych kabel YAKXS 4x25mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.14, 3.17, 3.19

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102					

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki FeZn 25x4 mm w gotowym wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=433
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.23

[PRZEDMIAR]
wo=433	1	433					

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki FeZn 25x4 mm w fundamentach słupów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.23

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102					

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, wys. 7m z betonowym fundamentem prefabrykowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.3, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgniki pojedyńcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.27

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów YDYżo do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.20

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa LED 26W, 3500lm, IP66
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.4

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=433
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=6.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=433	1	433					

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego AL o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.18, 3.19

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=3.18, 3.19

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=2

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=13
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Pomiar w słupie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=36
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

